1. **Πίνακας με γενικές απαιτήσεις ανά είδος**

**ΑΠΑΙΤΗΣΗ(ΝΑΙ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ | ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110+30Χ70Χ75εκ |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 1 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΔΙΠΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 1 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 250 ΛΙΤΡΩΝ 3 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΠΛΑΤΟ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 80cm 4 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 180 ΛΙΤΡΩΝ 1 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΑΡΤΟΥ 2 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ INOX 6 TEM |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ INOX 8 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ 25 ΚΙΛΩΝ 1 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΜΙΞΕΡ 60 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ 2 ΤΕΜ |  |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4)ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ |  |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ GREE inverter ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | R41Oa DC Inverter 12kw ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 400V |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ |  |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ |  |  |
| Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Σετ 4 κλειδαριων + 1 ηλ. Κλειδι |  |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | Σετ 4 κλειδαριων + 1 ηλ. Κλειδι |  |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σετ 4 κλειδαριων + 1 ηλ. Κλειδι |  |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | Σετ 4 κλειδαριων + 1 ηλ. Κλειδι |  |  |
| Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού κουζίνας με δυνατότητας διασύνδεσης με έξυπνο κτίριο | Με άδεια χρήσης πλατφόρμας |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | Σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού κουζίνας με δυνατότητας διασύνδεσης με έξυπνο κτίριο | Με άδεια χρήσης πλατφόρμας |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού κουζίνας με δυνατότητας διασύνδεσης με έξυπνο κτίριο | Με άδεια χρήσης πλατφόρμας |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | Σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού κουζίνας με δυνατότητας διασύνδεσης με έξυπνο κτίριο | Με άδεια χρήσης πλατφόρμας |  |
| Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Σύστημα ασφάλειας και πρόληψης πυροπροστασίας | Με αντλία ψεκασμού τουλαχιστον 15Lt και εξτρα δοχειο 2χ20Lt. Υδατοδιαλυτό και βιοδιασπαζόμενο |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | Σύστημα ασφάλειας και πρόληψης πυροπροστασίας | Με αντλία ψεκασμού τουλαχιστον 15Lt και εξτρα δοχειο 2χ20Lt. Υδατοδιαλυτό και βιοδιασπαζόμενο |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σύστημα ασφάλειας και πρόληψης πυροπροστασίας | Με αντλία ψεκασμού τουλαχιστον 15Lt και εξτρα δοχειο 2χ20Lt. Υδατοδιαλυτό και βιοδιασπαζόμενο |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | Σύστημα ασφάλειας και πρόληψης πυροπροστασίας | Με αντλία ψεκασμού τουλαχιστον 15Lt και εξτρα δοχειο 2χ20Lt. Υδατοδιαλυτό και βιοδιασπαζόμενο |  |
| Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ενδείκτης Μετρήσεων & Επιτηρητής (Sensor) | Με καταγραφη και ιστορικο δεδομενων |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | Ενδείκτης Μετρήσεων & Επιτηρητής (Sensor) | Με καταγραφη και ιστορικο δεδομενων |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ενδείκτης Μετρήσεων & Επιτηρητής (Sensor) | Με καταγραφη και ιστορικο δεδομενων |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | Ενδείκτης Μετρήσεων & Επιτηρητής (Sensor) | Με καταγραφη και ιστορικο δεδομενων |  |
| Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Push Notification Εφαρμογή | Εφαρμογή Ενημέρωσης Κουζίνας |  |
| Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | Push Notification Εφαρμογή | Εφαρμογή Ενημέρωσης Κουζίνας |  |
| Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Push Notification Εφαρμογή | Εφαρμογή Ενημέρωσης Κουζίνας |  |
| Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ | Push Notification Εφαρμογή | Εφαρμογή Ενημέρωσης Κουζίνας |  |

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι όλα τα είδη του (συμπεριλαμβανομένου και των δειγμάτων που κατέθεσε) είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος (Παράρτημα IV – Τεχνικές Προδιαγραφές)

1. **Πρόσθετες Αναλυτικές προδιαγραφές**

Για τα παρακάτω είδη δίνονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

Ενδείκτης Μετρήσεων & Επιτηρητής (Sensor)

Σύστημα επιτήρησης και ενδεικτικής μέτρησης V,A και αισθητήρα απότομης μεταβολής θερμοκρασίας (φωτιά). Μπορεί να συνδεθεί σε ηλ. Πίνακα διανομής ή σε οποιοδήποτε μονοφασικό φορτίο.

Σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης εξοπλισμού κουζίνας με δυνατότητας διασύνδεσης με έξυπνο κτίριο Θα περιέχει σετ 4 διακοπτών και 4 πριζών που θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με κεντρική μονάδα που θα τα ελέγχει. Η κεντρική μονάδα θα μπορεί να δεχθεί και φωνητικές εντολές ενώ θα μπορεί να επιτηρήσει κάποιος την κεντρική μονάδα, τους διακόπτες και τις πρίζες (που θα συνδέεται εξοπλισμός κουζίνας) από μακριά μέσω Web.

Ηλεκτρονικές κλειδαριές και κλειδί

Το σετ των ηλεκτρονικών κλειδαριών θα αποτελείται από α) ηλεκτρονική κλειδαριά με ενισχυμένο καλώδιο τύπου λουκέτο (Cable Lock) β) Ηλεκτρονικό μεταλλικό λουκέτο τουλάχιστον 25mm γ)Ηλεκτρονική κλειδαριά μονού αφαλού (τεμ2) . Στο σετ θα περιέχεται ένα (1) ηλεκτρονικό κλειδί με LCD οθόνη που θα είναι προγραμματισμένο να μπορεί να ανοίγει και τις 4 κλειδαριές. Οι κλειδαριές θα χρησιμοποιηθούν να ασφαλίζονται ντουλάπες, κιβώτια ή ερμάρια που χρησιμοποιεί η κάθε Φοιτητική Εστία για να αποθηκεύει είδη κουζίνας κτλ.

Σύστημα ασφάλειας και πρόληψης πυροπροστασίας

Το σύστημα θα αποτελείται από ψεκαστική αντλία χειρός με δεξαμενή τουλάχιστον 15Lt. Η δεξαμενή θα περιέχει ειδικό υγρό ικανό για πυροπροστασία και κατάσβεση. Το υγρό θα πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο και υδατοδιαλυτό. Θα πρέπει να είναι βιοδιασπαζόμενο και σε περίπτωση ψεκασμού σε εξοπλισμό κουζίνας να μπορεί να φύγει με πλύσιμο. Το σύστημα θα περιέχει και έξτρα 2 δοχεία των 20 Lt με το ειδικό υγρό.

Push Notification Εφαρμογή

Η εφαρμογή θα μπορεί να την εγκαταστήσει ο τελικός χρήστης στο κινητό του και να ενημερώνεται για οτιδήποτε αφορά την κουζίνα της εστίας π.χ. Διακοπή ρεύματος, αλλαγή προγράμματος κτλ.

1. **Λοιποί όροι**

Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των ειδών. Τονίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει δειγματοληπτικά κάποια από τα προδοθέντα είδη , ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα του Αναδόχου.